**Semáforo arduino código**

void setup() {

  pinMode (7,OUTPUT);

  pinMode (6,OUTPUT);

  pinMode (5,OUTPUT);

}

void loop() {

  digitalWrite (5,HIGH);

  delay(10000);

  digitalWrite (5,LOW);

  digitalWrite (6,HIGH);

  delay (3000);

  digitalWrite (6,LOW);

  digitalWrite (7,HIGH);

  delay (10000);

  digitalWrite (7,LOW);

  delay (100);

}